|  |
| --- |
| Республика Казахстан, г. Костанай,  ул. Карбышева 8, 110001  www.dorzapchast.kz  е-mail: [dorzap@mail.ru](mailto:dorzap@mail.ru),  т. 8 (7142) 21-07-30, т/ф 28-15-74 |



**ТОО «ДорЗапчасть» предлагает фронтальные погрузчики GOODWORK:**

1. Двигатель по технологии DEUTZ
2. Автоматическая трансмиссия
3. Мощная гидравлика
4. Усиленные мосты

Более подробная информация на сайте:

http://good-work.biz/

**GOODWORK LX160**

|  |  |
| --- | --- |
| Объем ковша, м3 | 0.5 |
| Грузоподъёмность, кг | 1500 |
| Мощность, кВт | 32 |
| Сила вырывания, кН | 38 |
| Высота выгрузки, мм | 2950 |
| Дальность выгрузки, мм | 800 |
| Время подъема ковша, сек | 4.5 |
| Время опускания ковша, сек | 4 |
| Время одного рабочего цикла, сек | 10 |
| Снаряжённая масса, кг | 3600 |
| Размеры (Д х Ш х В), мм | 5200x1600x2600 |

**Цена: 14 500 $**

**GOODWORK LX220**

|  |  |
| --- | --- |
| Объем ковша, м3 | 1 |
| Грузоподъёмность, кг | 2000 |
| Мощность двигателя, кВт/л.с | 35 / 51 |
| Сила вырывания, кН | 48 |
| Высота выгрузки, мм | 3200 |
| Дальность выгрузки, мм | 1020 |
| Время подъема ковша, сек | 5 |
| Время опускания ковша, сек | 4.5 |
| Время одного рабочего цикла, сек | 10.5 |
| Масса, кг | 4060 |
| Размеры (Д х Ш х В), мм | 5650x1970x2700 |

**Цена: 17 500 $**

**GOODWORK LX260**

|  |  |
| --- | --- |
| Объем ковша, м3 | 1.2 |
| Грузоподъёмность, кг | 2600 |
| Мощность двигателя, кВт/л.с | 63/ 85 |
| Сила вырывания, кН | 55 |
| Высота выгрузки, мм | 3200 |
| Дальность выгрузки, мм | 1020 |
| Время подъема ковша, сек | 5 |
| Время опускания ковша, сек | 4.5 |
| Время одного рабочего цикла, сек | 9 |
| Снаряжённая масса, кг | 5200 |
| Размеры (Д х Ш х В), мм | 5950x1900x2750 |

**Цена: 19 500 $**

**GOODWORK LX280**

|  |  |
| --- | --- |
| Объем ковша, м3 | 1.35 |
| Грузоподъёмность, кг | 2700 |
| Масса, кг | 5400 |
| Колесная формула | 4х4 |
| Высота выгрузки(по ниж. кромке ковша), мм | 3250 |
| Дальность разгрузки , мм | 1020 |
| Мак. Сила взрытия, кН | 60 |
| Время подъёма стрелы ,с | 5 |
| Время полного цикла, с | 9 |
| Рабочее давление в Гидравлической системе, МPa | 14 -16 |
| Скорость передвижения, км/ч | 30 |
| Мин. радиус поворота, мм | 4500 |
| Рулевое управление | гидравлическое |
| Тормозная система | пневмогидравлическая |
| Аккумуляторы | увеличенной ёмкости |

**Цена: 21 500 $**

**GOODWORK LX300**

|  |  |
| --- | --- |
| Объем ковша, м3 | 1.5 |
| Грузоподъёмность, кг | 3000 |
| Мощность двигателя, кВт/л.с | 85 / 115 |
| Сила вырывания, кН | 65 |
| Высота выгрузки, мм | 3600 |
| Дальность выгрузки, мм | 1050 |
| Время подъема ковша, сек | 6 |
| Время опускания ковша, сек | 5 |
| Время одного рабочего цикла, сек | 11.5 |
| Масса, кг | 6600 |
| Размеры (Д х Ш х В), мм | 6250x2050x2950 |

**Цена: 24 500 $**

**GOODWORK LX320**

|  |  |
| --- | --- |
| Объем ковша, м3 | 1.6 |
| Грузоподъёмность, кг | 3000 |
| Мощность двигателя, кВт/л.с | 92 / 125 |
| Сила вырывания, кН | 70 |
| Высота выгрузки, мм | 3600 |
| Дальность выгрузки, мм | 1050 |
| Время подъема ковша, сек | 5 |
| Время опускания ковша, сек | 4.5 |
| Время одного рабочего цикла, сек | 11.5 |
| Масса, кг | 7200 |
| Размеры (Д х Ш х В), мм | 6350x2080x2950 |

**Цена: 28 000 $**